10|PROCOMP|FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA|2019|7|12/11/2019|08:00:00|7|PR|0|ESTADO DO ESPIRITO SANTO|FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJETUBA|2019|25/10/2019|0|0|14.485.952/0001-57|Rua Araci Pereira Sarth, S/N|Brejetuba|29000-000| 27 3733 1215|PREGÃO PRESENCIAL|N|12/11/2019|09:00:00|12/11/2019|08:45:00|||||||||||||||||0|2|1|Compras e Serviços||
20|1|27272130|UNID|CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS IMUNO/TERMOLABEIS|1,000||||0|16500,00000|CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS IMUNO/TERMOLABEIS - EQUIPAMENTO VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSA DE SANGUE, HEMODERIVADOS COM CAPACIDADE INTERNA DE NO MINIMO 120 LITROS, DEVE POSSUIR: CAMARA INTERNA EM AÇO INOXIDAVEL COM NO MINIMO DUAS GAVETAS EM AÇO INOXIDAVEL; PORTA NO MINIMO VIDRO TRIPLO COM SISTEMA DE ANTI-EMBAÇAMENTO; ISOLAMENTO TERMICO DE NO MINIMO 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO LIVRE DE CFC; PAINEL LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL EM LCD. DEVERA MANTER PAINEL UNICO DE COMANDO COM MEMORIA INTERNA DE EVENTOS E DESEMPENHO DE TEMPERATURA PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMETICO; ESTABILIDADE E RECUPERAÇÃO RAPIDA DE TEMPERATURA, COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO; FAIXA DE TRABALHO DE 2º C A 6º C; SISTEMA DE ALARME SONORO E VISUAL PARA NO MINIMO FALTA DE ENERGIA ELETRICA, TEMPERATURA FORA DA FAIXA, FALHA DE SENSOR DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA; ACIONAMENTO AUTOMATICO DA ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, NA ABERTURA DA PORTA; SISTEMA DE DISCAGEM POR TEEFONE AUTOMATICO; SISTEMA DE RELATORIO EXPORTAVEL POR PEN DRIVE, DADOS CRIPTOGRAFADOS; SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER O FUNCIOMANETO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ALARME, MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA, POR ATE 48 HORAS; SISTEMA PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO A FIM DE CONFERIR SEGURANÇA E GARANTIR AS AÇÕES DE CONTINGENCIAS NECESSARIAS. TENSÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ENTIDADE SOLICITANTE.|N
20|2|27272131|UNID|CARRO MACA SIMPLES - AÇO INOXIDAVEL|2,000||||0|3500,00000|CARRO MACA SIMPLES  MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL, SUPOSTE DE SOROS, GRADES LATERAIS E COLCHONETE|N
20|3|27272132|UNID|MESA DE EXAMES|4,000||||0|1600,00000|MESA DE EXAMES  ESTRUTURA DE 01 A 02 GAVETAS  MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO CARBONO PINTADO / AÇO INOX  CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 150 KG|N
20|6|27272135|UNID|FOCO REFLETOR AMBULATORIAL HASTE FLEXIVEL|4,000||||0|750,00000|FOCO REFLETOR AMBULATORIAL HASTE FLEXIVEL, ILUMINAÇÃO EM LED|N
20|7|27272136|UNID|ESCADA DE 02 DEGRAUS|3,000||||0|300,00000|ESCADA DE 02 DEGRAUS  MATERIAL DE CONFCÇÃO AÇO INOXIDAVEL|N
20|8|27272137|UNID|SUPORTE DE SORO|2,000||||0|350,00000|SUPORTE DE SORO -   MATERIAL DE CONFCÇÃO AÇO INOXIDAVEL  TIPO PEDESTAL|N
20|9|54542241|UNID|BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL|3,000||||0|300,00000|BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL (APOIO DE BRAÇO) TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL|N
20|10|27272138|UNID|MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDAVEL|4,000||||0|550,00000|MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDAVEL|N
20|11|27272140|UNID|PAPAGAIO|2,000||||0|100,00000|PAPAGAIO EM AÇO INOXIDAVEL|N
20|12|27272141|UNID|BIOMBO EM AÇO / FERRO PINTADO RODIZIO COM TAMANHO TRIPLO|3,000||||0|650,00000|BIOMBO EM AÇO / FERRO PINTADO RODIZIO COM TAMANHO TRIPLO|N
20|13|27272142|UNID|BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO|1,000||||0|1500,00000|BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - DIGITAL ATÉ 200 KG COM REGUA ANTROPOMETRICA DE ATE 02 METROS|N
20|14|27272143|UNID|BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO - DIGITAL|1,000||||0|1700,00000|BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO - DIGITAL ATÉ 300 KG, REGUA ANTROPOMETRICA ATE 2 METROS|N
20|15|27272144|UNID|BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - DIGITAL|1,000||||0|1000,00000|BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - DIGITAL ATE 16 KG, COM DIMENSÕES DA CONCHA MINIMA 540 X 290 MM COM TARA.|N
20|17|27272146|UNID|ADIPÔMETRO|1,000||||0|320,00000|ADIPÔMETRO - ANALOGICO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MOLAS DE METAL|N
20|18|27272147|UNID|CADEIRA DE RODAS PARA ADULTOS|1,000||||0|1100,00000|CADEIRA DE RODAS PARA ADULTOS, MATERIAL DE CONFECÇÃO (APOIO PARA BRAÇOS / APOIO PARA PÉS / ELEVAÇÃO DE PERNAS) EM AÇO OU FERRO PINTADO, ESCOMATEAVEL REMOVIVEL COM ELEVAÇÃO|N
20|19|27272148|UNID|CADEIRA DE RODAS PARA OBESO|2,000||||0|1400,00000|CADEIRA DE RODAS PARA OBESO COM CAPACIDADE DOS BRAÇOS E PÉS DE 130 A 159 KG, ESCAMOTEAVEL REMOVIVEL.|N
20|21|27272150|UNID|ESTETOSCOPIO ADULTO|4,000||||0|170,00000|ESTETOSCOPIO ADULTO  AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO DUPLO|N
20|22|27272151|UNID|ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL DUPL|4,000||||0|120,00000|ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL DUPLO|N
20|23|27272152|UNID|ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON|2,000||||0|170,00000|ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM NYLON|N
20|24|27272153|UNID|ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA|4,000||||0|140,00000|ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA: ANALOGICO / TECIDO EM ALGODÃO|N
20|26|27272155|UNID|DETECTOR FETAL|6,000||||0|1200,00000|DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL|N
20|27|27272156|UNID|LARINGOSCOPIO INFANTIL|2,000||||0|1400,00000|LARINGOSCOPIO INFANTIL, ILUMINAÇÃO EM FIBRA OPTICA / HALOGENA - XENON, COMPOSIÇÃO 05 LAMINAS RIGIDAS|N
20|28|27272157|UNID|LARINGOSCOPIO ADULTO|1,000||||0|1400,00000|LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUMINAÇÃO EM FIBRA OPTICA / HALOGENA - XENON, COMPOSIÇÃO 05 LAMINAS RIGIDAS|N
20|29|27272158|UNID|OTOSCOPIO DE SISTEMA ABERTO|4,000||||0|2800,00000|OTOSCOPIO CIRURGICO COM ILUMINAÇAO HALÓGENA DE 3,5V, COMPOSTO POR FIBRA OPTICA GARANTINDO A TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, SISTEMA ABERTO PARA FACILITAR OS PROCEDIMENTOS, LENTES E ESPECULOS GIRATORIOS. DEVE ACOMPANHAR NO MINIMO 05 ESPECULOS AURICULARES DE TAMANHO VARIADOS (2, 3, 4, 5 E 9 MM) E 01 CABO RECARREGAVEL (LÍTIO 3,5 V OU NiCad 3,5 V), PREFERENCIALMENTE DEVE-SE UTILIZAR O CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO, POIS, PROPORCIONA O DOBRO DE TEMPO DE USO E MENOR PESO (SEM EFEITO MEMORIA), COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 120 MINUTOS DE OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR REOSTATO COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO E INDICADOR LUMINOSO DE BATERIA COM CARGA BAIXA.|N
20|30|27272159|UNID|OFTALMOSCOPIO|4,000||||0|1100,00000|OFTALMOSCOPIO, COMPOSIÇÃO 05 ABERTURAS ATE 19 LENTES COM ILUMINAÇÃO HALOGENA.|N
20|31|27272160|UNID|DERMATOSCOPIO AUMENTO 10 X E ILUMINAÇÃO EM LED|2,000||||0|3000,00000|DERMATOSCOPIO AUMENTO 10 X E ILUMINAÇÃO EM LED|N
20|32|27272161|UNID|NEGATOSCOPIO TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE 02 CORPOS|4,000||||0|700,00000|NEGATOSCOPIO TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE 02 CORPOS|N
20|33|27272162|UNID|COLPOSCOPIO AUMENTO VERIAVEL, CAMERA E MONITOR|2,000||||0|22000,00000|COLPOSCOPIO AUMENTO VERIAVEL, CAMERA E MONITOR|N
20|34|27272163|UNID|LANTERNA CLINICA, ILUMINAÇÃO EM LED|4,000||||0|80,00000|LANTERNA CLINICA, ILUMINAÇÃO EM LED|N
20|35|27272164|UNID|BISTURI ELETRICO DE ATE 150 W|1,000||||0|6000,00000|BISTURI ELETRICO DE ATE 150 W, POTENCIA ATÉ 100 W COM FUNÇÃO BIPOLAR E ALARMES.|N
20|36|27272165|UNID|REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBULATORIAL)|3,000||||0|350,00000|REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBULATORIAL) RESERVATORIO EM SILICONE COM VALVULA UNIDERECIONAL|N
20|37|27272166|UNID|REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBULATORIAL)|2,000||||0|300,00000|REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBULATORIAL) RESERVATORIO EM SILICONE COM VALVULA UNIDIRECIONAL.|N
20|38|27272167|UNID|AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS|2,000||||0|4200,00000|AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS CAMARA DE ESTELIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATE 25 LITROS.|N
20|39|27272168|UNID|DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO|3,000||||0|9000,00000|DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO: AUTONOMIA DA BATERIA 50 A 250 CHOQUES, AUXILIO RCP E 01 PAR DE ELETRODO|N
20|40|27272169|UNID|OXIMETRO DE PULSO PORTATIL|1,000||||0|2500,00000|OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM 01 SENSOR.|N
20|41|27272170|UNID|CILINDRO DE GASES MEDICINAIS|4,000||||0|900,00000|CILINDRO DE GASES MEDICINAIS EM ALUMINIO COM CAPACIDADE DE 03 ATE 10 LITROS COM OS ACESSORIOS: VALVULA, MANOMETRO E FLUXOMETRO|N
20|42|27272171|UNID|NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSOR COM SAIDAS SIMULTANEAS|8,000||||0|220,00000|NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSOR COM NUMEROS DE SAIDAS SIMULTÂNEAS 01.|N
20|43|27272172|UNID|CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM NUMEROS DE SAÍDA SIMULTANEAS|1,000||||0|1800,00000|CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR DE 03 A 04 SAIDAS, SUPORTE COM RODIZIOS, POTENCIA MINIMA 1/4 HP.|N
20|45|27272174|UNID|TENS E FES 04 CANAIS|1,000||||0|1500,00000|TENS E FES 04 CANAIS|N
20|46|27272175|UNID|ELETROCARDIOGRAMA|1,000||||0|10500,00000|ELETROCARDIOGRAMA COM 12 CANAIS, OPERAÇÃO DIRETO DO CONSOLE, COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR, IMPRESSÃ DIRETA DO CONSOLE, ACESSORIOS: 01 CABO DE ECG|N
90|