10|PROCOMP|PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA|2020|6|12/03/2020|08:00:00|6|PR|0|ESTADO DO ESPIRITO SANTO|PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA|2020|19/02/2020|0|0|01.612.674/0001-00|Av. José Martinuzzo nº 45|Brejetuba|29630-000||PREGÃO PRESENCIAL|N|12/03/2020|09:00:00|12/03/2020|08:45:00|||||||||||||||||0|1|1|Compras e Serviços||
20|1|54542531|UNID|ARMARIO:|25,000||||0|500,00000|ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM,COM FECHADURA. QUANTIDADE DE PORTAS: 02  COR: CINZA PADRÃO.CHAPA: 26 / 0,45MM.FECHAMENTO: SOMENTE CHAVE. PÉS REMOVÍVEIS: NÃO. 4 PRATELEIRAS DESMONTÁVEIS. PINTURA: EPÓXI PÓ.   ALTURA: 198CM  LARGURA: 090CM  PROFUNDIDADE: 040CM  PESO: 50KG  |N
20|2|54542539|UNID|BATEDEIRA INDUSTRIAL:|1,000||||0|1700,00000|BATEDEIRA PLANETÁRIA 05 LITROS. ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; GABINETE EM POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA RESISTÊNCIA; CUBA EM AÇO INOX; GRADE DE PROTEÇÃO CROMADA; SISTEMA PLANETÁRIO DE ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO; SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE; ACOMPANHA BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR GLOBO. PARTE SUPERIOR BASCULANTE QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER LEVANTADA. TENSÃO: BIVOLT.|N
20|3|54542545|UNID|BATEDEIRA:|1,000||||0|120,00000|BATEDEIRA  4 VELOCIDADES + BOTÃO PULSAR  1 TIGELA EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 4L  BATEDORES EM AÇO INOX PARA MASSAS LEVES E CLARAS EM NEVE  BOTÃO PARA DESENCAIXE DA BASE  BOTÃO EJETOR DOS BATEDORES  1 TIGELA PLÁSTICA COM CAPACIDADE PARA 4L  BATEDORES EM AÇO INOX PARA MASSAS LEVES  127 V.  |N
20|4|54542534|UNID|BEBEDOURO:|2,000||||0|2100,00000|BEBEDOURO 02 TORNEIRAS:  CAPACIDADE DE 50 LITROS NO RESERVATÓRIO.  ATENDE ATÉ 60 PESSOAS/HORA.  02 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS.  APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.   COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX.  RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÔXICO.   ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO.  TENSÃO 127V.  |N
20|5|54542532|UNID|BOTIJA DE GAS 45 KG.|8,000||||0|350,00000|BOTIJA DE GAS 45 KG.|N
20|6|54542529|UNID|Cadeira de alimentação com cinto de segurança - regulagem na|20,000||||0|300,00000|Cadeira de alimentação com cinto de segurança - regulagem na altura dos ombros 5 pontos. Encosto reclinável em 3 posições. Idade recomendada de 06 meses 03 anos. Bandeja removível com trava lateral. Retentor entre as pernas. Estrutura tubular projetada para maior estabilidade. Seguro, leve e compacto. Fácil de abrir, dobrar e guardar. Com apoio nos pés. Peso até 15 kg. Bandeja e sobre bandejas removíveis com travas laterais facilmente acionáveis. Com estampas coloridas. Registro no Inmetro. Tamanhos aproximados 93 x 65 x 100 cm; 6,1 Kg|N
20|7|54542543|UNID|CADEIRAS:|15,000||||0|80,00000|CADEIRA:  LARGURA: 40CM - ALTURA: 85CM - PROFUNDIDADE: 39CM - ALTURA DO ENCOSTO: 30CM - LARGURA DO ENCOSTO: 35CM - ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46CM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 39CM - LARGURA DO ASSENTO: 40CM - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:MATERIAL DA ESTRUTURA: FERRO;ENCOSTO: FIXO EM ESPUMA 4CM SOBRE MADEIRA COMPENSADA;ASSENTO: FIXO EM ESPUMA 35MM SOBRE MADEIRA COMPENSADA;ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA / EPÓXI;MATERIAL DOS PÉS: SAPATAS DE PLÁSTICO;QUANTIDADE DE PÉS: 04;TIPO DE PÉS: FIXO;REVESTIMENTO: COURO ECOLÓGICO;FABRICAÇÃO: 100% NACIONAL;PESO SUPORTADO: 80KG.  |N
20|8|54542540|UNID|CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM RODAS. Preta - 400W RMS - USB -|3,000||||0|1200,00000|CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM RODAS. Preta - 400W RMS - USB - Bluetooth - Rádio FM - Controle Remoto - Bivolt Automático, controle remoto para troca de pastas, alto-falante : 12", alça retrátil, encaixe e rodas. Bivolt Automático 90 - 240V. 1° CANAL: Bluetooth, USB e FM / Controle remoto com troca de pastas / Auxiliar - iPhone, iPod, iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV. 2º CANAL:Teclado, Acordeon, Microfone, Violão,etc. Equalizador de 3 Vias graves, médios e agudos.Alimentação : Bivolt Automático 90 - 240V.|N
20|9|54010748|UNID|Carro de passeio para bebês de até 15 quilos, reclinável com|20,000||||0|410,00000|Carro de passeio para bebês de até 15 quilos, reclinável com capota retrátil, cinto de segurança de 5 pontos, confeccionado em tecido emborrachado, acolchoado em tecido removível e lavável, 4 rodas dianteiras giratórias e 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios, sendo: Carro passeio destinado para crianças a partir de 6 meses com peso até 15 kg. Capota retrátil e removível, Assento reversível e reclinável Cinto de segurança de 5 pontos Protetor de ombro Tecido removível e lavável 4 rodas dianteiras giratórias 2 rodas traseiras fixas com sistema único de freio, Eixos dianteiros removíveis. Produto com Certificado NBR. Registro do produto no INMETRO Medidas aproximadas Do Produto: Peso: (kg): 5,80 Altura (m) : 0,99 Largura (m) : 0,54 Comprimento( m) : 0,80 Medidas. Cor preto/grafite|N
20|10|54542537|UNID|Computador de mesa especificação mínima: 
computador desktop|7,000||||0|1900,00000|Computador de mesa especificação mínima: 
computador desktop com processador Intel Celeron dual core ou amd a4 ou superior;
possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte ou superior; 
memória ram de 04 (quatro) Gigabytes,
a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou Microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que Define os padrões existentes.
Mínimo de 01 (uma) porta usb 3.0;
adapatador de vídeo Integrado 
possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; 
unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; 
Teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 17 Polegadas ou superior (widescreen 16:9);
 interfaces de rede 10/100 ou superior
wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; 
fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; 
Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical; 
todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem Manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou Recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.|N
20|11|54542533|UNID|FOGAO 04 BOCAS.|2,000||||0|1150,00000|FOGÃO 04 BOCAS:   ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO- MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO- TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300MM, PINTADA NA COR PRETA- REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO- VOLUME DO FORNO 89  A 109 LITROS. PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO- TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO- PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NO FORNO- PÉS FIXO- REGISTRO CROMADO - COR: GRAFITE- MEDIDAS DO FOGÃO: - ALTURA 80 CM - PROFUNDIDADE 89 CM - COMPRIMENTO 80 CM MEDIDAS INTERNAS DO FORNO:- LARGURA 48 CM;- ALTURA 31 CM;- PROFUNDIDADE 59 CM. - MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI  - BAIXA PRESSÃO  |N
20|12|54010747|UNID|FOGAO 06 BOCAS:|2,000||||0|1750,00000|FOGAO 06 BOCAS:  ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO  - MESA DE AÇO CARBONO, PERFIL U DE 50MM PINTADA NA COR PRETO FOSCO  - TREMPE DE FERRO FUNDIDO 300X300MM, PINTADA NA COR PRETA  - REGISTROS DE GÁS COM MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO  - VOLUME DO FORNO 89 A 109  LITROS  - PUXADOR ERGONÔMICO NA PORTA DO FORNO  - TRAVAMENTO MECÂNICO NA PORTA DO FORNO  - PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NO FORNO  - PÉS FIXO  - MESA, BANDEJA E CORPO DO PRODUTO EM PINTURA EPOXI  - BAIXA PRESSÃO  |N
20|13|54542536|UNID|FORNO ELETRICO 60 litros|2,000||||0|500,00000|FORNO ELETRICO 60 litros TEMPORIZADOR DE 60 MINUTOS COM CAMPAINHA. 70-250 GRAUS AJUSTÁVEIS. ELEMENTOS DE AQUECIMENTO INOXIDÁVEIS OFF / AQUECIMENTO SUPERIOR / AQUECIMENTO INFERIOR / AQUECIMENTO SUPERIOR E INFERIOR. TRÊS BOTÕES DE CONTROLE: TERMOSORIZAÇÃO PARA FUNÇÃO DE AQUECIMENTO. VOLTAGEM 110 V. FUNÇÕES: ASSA, GRELHA, TOSTA, GRATINA E AQUECE.|N
20|14|54542544|UNID|GELADEIRA:|2,000||||0|1800,00000|GELADEIRA DE 310 A 362 L COM FOST FREE: REFRIGERADOR COM  FREEZER -18O C; GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES; PORTA-OVOS REMOVÍVEL PARA 12 UNIDADES: - PRATELEIRAS ARAMADAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL;  PRATELEIRA FUNDA NA PORTA DO REFRIGERADOR; PÉS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS.|N
20|15|54542547|UNID|KIT COMPLETO DE ATENA PARABOLICA DIGITAL COM LNB DUPLO. ACOM|1,000||||0|599,00000|KIT COMPLETO DE ATENA PARABOLICA DIGITAL COM LNB DUPLO. ACOMPANHA ASSESSORIOS, ORIGINAIS, UM RECEPTOR DIGITAL HD, CABO HDMI, CABO A/V RCA E CONTROLE REMOTO COM PILHAS. INSTALAÇÃO INCLUSA|N
20|16|54542538|UNID|LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL:|1,000||||0|750,00000|LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: TIPO: BAIXA ROTAÇÃO  USO: COMERCIAL/INDUSTRIAL  CORPO/COPO: AÇO INOX  CAPACIDADE DO COPO: 10 LITROS  ROTAÇÃO: 3500 RPM  FREQUÊNCIA: 60 HZ  ISOLAÇÃO: CLASSE F  PESO: 11,5KG  TENSÃO: 127V/220V (BIVOLT)  POTÊNCIA: 1200W/1000W  |N
20|17|54010746|UNID|LIQUIDIFICADOR:|3,000||||0|130,00000|LIQUIDIFICADOR:COM 02 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, COPO DE POLIPROPILENO INQUEBRÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, LAMINAS INTEGRADAS AO COPO EM AÇO INOXIDÁVEL E TRAVA-CABO PATENTEADO, VOLTAGEM 110/220 V.|N
20|18|54542542|UNID|MESA PARA SALA DE PROFESSOR|1,000||||0|800,00000|MESA:  MESA EM MDP, MEDIDA: 74cmx200cmx110cm. COM 02 PÉS MEDINDO 70 CM EM AÇO, CONTENDO SAPATAS NIVELADORAS. FORMATO RETANGULAR. COR CINZA.  |N
20|19|54542541|UNID|MICROFONE:|2,000||||0|350,00000|MICROFONE:  SEM FIO DE MÃO COM RECEPTOR. MODO DE POTÊNCIA HI (ALTO): 75M (LINHA DE VISTA);   MODO DE POTÊNCIA LO (BAIXO): 18M (LINHA DE VISTA). REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 2 PILHAS ALCALINAS "AA" OU PILHAS RECARREGÁVEIS; VIDA ÚTIL DA BATERIA: ATÉ 10 HORAS (ALCALINA); DIMENSÕES: 254 X 51MM DIÂMETRO; PESO APROXIMADO: 270G (SEM BATERIAS).  |N
20|20|54542535|UNID|MICROONDAS:|1,000||||0|500,00000|MICROONDAS:  CAPACIDADE: MIN. DE 27 LITROS, COM PRATO GIRATÓRIO, PUXADOR, PESO DE APROXIMADAMENTE 15 KG, LUZ INTERNA, TECLAS PRÉ PROGRAMADAS, 110 V. COR: BRANCO.  |N
20|21|54542548|UNID|RECEPTOR DIGITAL PARA TELEVISÃO|1,000||||0|300,00000|RECEPTOR DIGITAL HD PARA TELEVISÃO, COM CONTROLE REMOTO E PILHAS|N
20|22|54542530|UNID|TELEVISÃO.|4,000||||0|1650,00000|TV SMART LED. TAMANHO DIAGONAL 40''.  CONEXÕES: HDMI, USB, ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR), VIDEO COMPOSTO (AV), ETHERNET(LAN), AUDIO (MINI JACK), WI-FI, MOBILE TO TV MIRRORING, WIFI DIRECT, PIP.  VOLTAGEM: 127 V  COM CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO, MANUAL ELETRONICO,  COMPATIVEL COM SUPORTE DE PAREDE PADRÃO VESA, CABO DE FORÇA.  PLAYER INTERNO: CPU QUAD CORE 1GHZ.  |N
20|23|54542546|UNID|VENTILADOR:|2,000||||0|200,00000|VENTILADOR DE COLUNA 40 A 60 CM, COM 06  HÉLICES. 110 V. 03 VELOCIDADES. OSCILAÇÃO HORIZONTAL. INCLINAÇÃO VERTICAL.|N
90|